_______________________________
1- Introduction
 
Le CD ROM de programmation PL7-07 V4.0 permet de développer des applications
destinées aux automates TSX Nano.

Ce CD ROM contient les éléments suivants :
 
 - Le logiciel PL7-07 V4.0 nécessaire à la programmation des TSX Nano
 - Les nouveaux drivers UNI-TELWAY adaptés à différentes versions de Windows
   et au nouveau câble TSX PCU 1031.
 - La documentation technique en 4 langues:Français,Anglais,Allemand,Espagnol. 

_______________________________
1- Evolutions apportées par la version V4.0 du logiciel PL7-07

 - Le nombre maximum d'adresses d'esclaves MODBUS TSX Nano passe à 247.
 - L'installation des drivers UNI-TELWAY selon l'environnement 
   d'exploitation est étendue et facilitée.
 - L'utilisation du câble TSX PCU 1031 avec ses drivers associés étend la
   gamme des PC utilisables ainsi que la gamme des environnements compatibles
   (power management...).

MISE EN GARDE :
 
Suite aux évolutions du driver DOS UNI-TELWAY, l'exécution de PL7-07 V4.0 à
partir de Windows 3.1 n'est plus possible.
Vous devez quitter Windows 3.1, puis sous DOS, lancer PL707.
Il est recommandé de désinstaller le driver UNI-TELWAY existant 
pour eviter tout conflit de version sous Win98, Win2000.

_____________________________
2- Installation de la version V4.0 du logiciel PL7-07

Lancer le fichier Install.exe. 
Valider les informations.

_______________________________
3- Installation du driver UNI-TELWAY sous Win98, Win2000 et WinNT

Pour utiliser le nouvel outil de configuration du driver UNI-TELWAY, vous
devez installer au préalable Microsoft Data Access Component V2.1. 
Ce logiciel est inclus à ce CDROM, lancer le fichier mdac_typ.exe dans le
répertoire DRIVERS\MDAC
 
_______________________________
4- Génération d'un jeu de disquette du logiciel PL7-07
  
Si vous désirez générer un jeu de disquettes pour l'installation de PL7-07
sur un PC dépourvu de lecteur de CD-ROM vous devez lancer le fichier
Makedisk.bat sous la racine du CD ROM et suivre les instructions affichées
à l'écran.

_______________________________
5- Installation du logiciel PL7-07 à partir du jeu de disquettes généré.

Mettre la disquette DISK#1 dans le lecteur de disquette.
Lancer le fichier Install.exe.
Valider les informations.

_______________________________
6- Génération du jeu de disquette du driver UNI-TELWAY

Lancer le fichier Makedisk.bat sous le repertoire DRIVERS\WIN9598 pour le
 driver UNI-TELWAY Win95-Win98
Suivre les instructions.

Lancer le fichier Makedisk.bat sous le repertoire DRIVERS\WINNT pour le
 driver UNI-TELWAY WinNT
Suivre les instructions.

Lancer le fichier Makedisk.bat sous le repertoire DRIVERS\WIN2000 pour le
 driver UNI-TELWAY Win2000
Suivre les instructions.
 
_______________________________
7- Accès à la documentation technique 

Le fichier pdf inclus dans le répertoire "\Doc\Français" du CD-ROM contient
la documentation technique du produit PL7-07. 
Cette documentation technique est également présente pour d'autres langues
dans les répértoires associés.
