



Para 200K en 0atm y 400 atm se puede considerar ideal

Para 1000K solo hasta un máximo de 20 atm se puede considerar ideal















