* errors message
0:1 Variable oder Symbol nicht definiert.
0:2 Die Sprungreferenz ist nicht definiert.
0:3 Syntaxfehler.
0:4 Funktionsbaustein, Funktion oder Operator nicht definiert.
0:5 Instancenname nicht deklariert.
0:6 Instancennamen sind Funktionsbausteinen vorbehalten.
0:7 Zu lang, paßt nicht in die Variable.

0:8 Expecting an integer index between [ ].
0:9 The variable isn't defined as an array.
0:10 Expecting an index between 1 to 32.
0:11 Expecting an integer variable.
0:12 Index too small or too large.
0:13 Expecting a boolean array.
0:14 Messages can't be in an array.
0:15 Integer variable or constant expected.

* errors for the function block 'ld_elt_FB'
1:00 Klassenname des von (* *) begrenzten Funktionsbausteins erwartet.
1:01 Instancenname des von (* *) begrenzten Funktionsbausteins erwartet.
1:02 '(' nach Instancenname des Funktionsbausteins erwartet. 
1:03 Liste der Funktionsbaustein-Eingänge erwartet.
1:04 ';' zwischen der Liste der Eingänge und der Liste der Ausgänge erwartet. 
1:05 Liste der Funktionsbaustein-Ausgänge erwartet. 
1:06 ')' nach der Liste der Funktionsbaustein-Ausgänge erwartet.
1:40 Variable erwartet.
1:41 Variable oder Konstante erwartet.
1:49 Die Definition der Funktion wurde geändert.
1:50 Die Definition des Funktionsbausteins wurde geändert.
1:56 Lesbare Variable erwartet.
1:65 Ausgang zu nur-lesen Variable unmöglich.
* errors for the Coordinates 'CoordXY'      
2:00 '[' am Anfang der Koordinaten erwartet.
2:01 Positive Ganzzahl unter 32768 erwartet.
2:02 ',' zwischen den Koordinaten erwartet. 
2:03 ']' am Ende der Koordinaten erwartet.
* errors for rung equation 'rung_equation'
3:00 Ein Rung sollte mit einem SOR anfangen.
3:01 Eine Marke sollte einmalig, von (* *) eingeschlossen und nur 16 Zeichen lang sein.
3:02 Ein Alias sollte von (* *) eingeschlossen und nur 16 Zeichen lang sein.
3:03 Ein Rung sollte mit einem EOR enden.
3:04 Marke schon benutzt.
* errors for the branch 'branch'
4:00 Element nach BST erwartet. 
4:01 NXB zwischen zwei Elementen erwartet. 
4:02 Element nach NXB erwartet.
4:03 BND nach einem Element erwartet. 
* errors for descriptor of an element 'desc_elt'
5:00 Konstante- oder Variablenname in (* *) eingeschlossen erwartet.
5:01 Ein Aliasname in (* *) eingeschlossen erwartet. 
* errors for jmp element 'ld_elt_jmp'
6:00 Ein Markenname erwartet. 
6:01 Ein Aliasname in (* *) eingeschlossen erwartet. 
6:02 Kann Markennamen nicht finden.
* errors for a ld program 'program'
7:00 Ein Prog. sollte mit einem BOF beginnen.
7:01 Ein Prog. sollte mit einem EOF enden.
* errros for I/O element 'ld_elt_IO'                                                         
8:00 Element-Deskriptor erwartet. 
8:01 Boolesche Variable oder boolesche Konstante erwartet.
8:02 Ausgang oder interne boolesche Variable erwartet.
* errors for parameter of function block 'fbparam'
9:00 Ein Funktionsbaustein hat mindestens einen Eingang und einen Ausgang.
9:01 Ein ',' sollte formale Parameter trennen. 
* errors for the descriptor of function block parameters 'desc_fp'
10:00 Ein formaler Parametername in (* *) eingeschlossen erwartet. 
10:01 Jeder Eingang sollte angeschlossen sein. Ein Ausgang braucht nicht angeschlossen zu werden, aber die Variable sollte existieren.
10:02 Aliasname in (* *) eingeschlossen erwartet.
* File errors
100:0 Kein Fehler aufgetreten.
100:1 Fataler Fehler: Ein nicht spezifizierter Fehler ist aufgetreten.
100:2 Fataler Fehler: Datei konnte nicht gefunden werden.
100:3 Fataler Fehler: Der gesamte Pfad oder Teil des Pfads ist ungültig.
100:4 Fataler Fehler: Die zugelassene Anzahl offener Dateien wurde überschritten.
100:5 Fataler Fehler: Zugriff zur Datai unmöglich.
100:6 Fataler Fehler: Es wurde versucht, eine ungültige Datei zu benutzen.
100:7 Fataler Fehler: Das aktuelle Arbeitsverzeichnis kann nicht entfernt werden.
100:8 Fataler Fehler: Keine Verzeichnis-Eingaben mehr.
100:9 Fataler Fehler: Fehler beim Setzen des Datei-Pointers.
100:10 Fataler Fehler: Hardware-Fehler.
100:11 Fataler Fehler: SHARE.EXE wurde nicht geladen oder eine gemeinsame Zone wurde verriegelt.
100:12 Fataler Fehler: Es wurde versucht, eine Zone zu verriegeln, die schon verriegelt ist.
100:13 Fataler Fehler: Platte ist voll.
100:14 Fataler Fehler: Ende der Datei erreicht.
100:15 Fataler Fehler: Ein Speicherfehler ist aufgetreten.
* Warning
200:0 Rückwärtssprung erkannt. 
200:1 Nicht gemäß IEC.
* errors for inputs of FBs, functions or operators
11:01 Boolesche Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:02 Ganzzahlige Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:03 Boolesche oder ganzzahlige Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:04 Reale Eingangsvariable oder Konstante erwartet
11:05 Boolesche oder reale Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:06 Ganzzahlige oder reale Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:07 Boolesche, ganzzahlige oder reale Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:08 Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:09 Boolesche oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:10 Ganzzahlige oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:11 Boolesche, ganzzahlige oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:12 Reale oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:13 Boolesche, reale oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:14 Ganzzahlige, reale oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:15 Boolesche, ganzzahlige, reale oder Timer-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:16 Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:17 Boolesche oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:18 Ganzzahlige oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:19 Boolesche, ganzzahlige oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:20 Reale oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:21 Boolesche, reale oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:22 Ganzzahlige, reale oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:23 Boolesche, ganzzahlige, reale oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:24 Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:25 Boolesche, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:26 Ganzzahlige, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:27 Boolesche, ganzzahlige, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:28 Reale, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:29 Boolesche, reale, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:30 Ganzzahlige, reale, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
11:31 Boolesche, ganzzahlige, reale, Timer- oder Zeichenketten-Eingangsvariable oder Konstante erwartet.
* errors for outputs of FBs, functions or operators
12:01 Boolesche Ausgangsvariable erwartet.
12:02 Ganzzahlige Ausgangsvariable erwartet.
12:03 Boolesche oder ganzzahlige Ausgangsvariable erwartet.
12:04 Reale Ausgangsvariable erwartet.
12:05 Boolesche oder reale Ausgangsvariable erwartet.
12:06 Ganzzahlige oder reale Ausgangsvariable erwartet.
12:07 Boolesche, ganzzahlige oder reale Ausgangsvariable erwartet.
12:08 Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:09 Boolesche oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:10 Ganzzahlige oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:11 Boolesche, ganzzahlige oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:12 Reale oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:13 Boolesche, reale oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:14 Ganzzahlige, reale oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:15 Boolesche, ganzzahlige, reale oder Timer-Ausgangsvariable erwartet.
12:16 Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:17 Boolesche oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:18 Ganzzahlige oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:19 Boolesche, ganzzahlige oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:20 Reale oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:21 Boolesche, reale oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:22 Ganzzahlige, reale oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:23 Boolesche, ganzzahlige, reale oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:24 Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:25 Boolesche, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:26 Ganzzahlige, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:27 Boolesche, ganzzahlige, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:28 Reale, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:29 Boolesche, reale, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:30 Ganzzahlige, reale, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
12:31 Boolesche, ganzzahlige, reale, Timer- oder Zeichenketten-Ausgangsvariable erwartet.
