00:1 :expression booléenne attendue
00:2 :opérande invalide à gauche; expression booléenne attendue
00:3 :opérande invalide à droite; expression booléenne attendue
00:4 :expression entière attendue
00:5 :expression réelle attendue
00:6 :attendu
00:7 :attendu avant cet énoncé
00:8 :doit être suivi d'une expression booléenne
00:9 :taille de tableau invalide
00:10 :index invalide
00:11 :assignation illégale
00:12 :pas assez de paramètre de fonction ou de bloc fonctionnel
00:13 :trop de paramètre de fonction ou de bloc fonctionnel
00:14 :trop d'erreurs; compilation arrêtée
00:15 :entrée invalide
00:16 :opérande invalide à gauche; expression entière attendue
00:17 :opérande invalide à droite; expression entière attendue
00:18 :opérande invalide à gauche; expression réelle attendue
00:19 :opérande invalide à droite; expression réelle attendue
00:20 :type de l'opérande à gauche (booléen) interdit pour cet opérateur
00:21 :type de l'opérande à droite (booléen) interdit pour cet opérateur
00:22 :type de l'opérande à gauche (message) interdit pour cet opérateur
00:23 :type de l'opérande à droite (message) interdit pour cet opérateur
00:24 :opérande invalide à droite; expression message attendue
00:25 :opérande invalide à droite; expression interdit pour cet opérateur
00:26 :type de l'opérande à droite (entier) interdit pour cet opérateur
00:27 :type de l'opérande à droite (réel) interdit pour cet opérateur
00:28 :type de l'opérande à gauche (entier) interdit pour cet opérateur
00:29 :doit être suivi par ':='
00:30 :doit être suivi par une expression entière
00:31 :doit être suivi par une expression réelle
00:32 :doit être suivi par une expression message
00:33 :index réel interdit; index de type entier attendue
00:34 :index booléen interdit; index de type entier attendue
00:35 :index message interdit; index de type entier attendue
00:36 :doit être suivi par une expression
00:37 :doit être suivi par '('
00:38 :paramètre formel invalide
00:39 :paramètre formel attendu
00:40 :doit être une expression de type message
00:41  erreur(s) de syntaxe détectée(s)
00:42 :constante trop grande
00:43 :message trop long
00:44 :doit être suivi par une variable de contrôle entière
00:45 :doit être suivi par une variable de sélection entière
00:46 :constante entière attendue
00:47 :variable non valide pour cette fonction ou ce bloc fonctionnel
00:48 :programme fils attendu
00:49 :variable temporisation attendue
00:50 :doit être suivi par une expression entière ou temporisation
00:51 :variable d'entrée ou de sortie attendue
00:52 :variable booléenne attendue
00:53 :doit être suivi par le nom d'un bloc fonctionnel
00:54 :identificateur invalide; étiquette attendue
00:55 :identificateur invalide; ':' attendu
00:56 :identificateur invalide; fin de ligne attendue
00:57 :doit être suivi par une expression de type temporisation
00:58 :type d'opérande (booléen) interdit pour cet opérateur
00:59 :type d'opérande (message) interdit pour cet opérateur
00:60 :type d'opérande (tempo) interdit pour cet opérateur
00:61 :identificateur invalide; ']' attendu
00:62 :identificateur invalide; '[' attendu
00:63 :expression de type temporisation attendue
00:64 :opérande invalide à droite; expression de type temporisation attendue
00:65 :type d'opérande à droite (tempo) interdit pour cet opérateur
00:66 :opérande attendu
00:67 :identificateur invalide; ')' attendu
00:68 :énoncé invalide dans ce contexte
00:69 :mémoire insuffisante
00:70 :index de type temporisation interdit; index entier attendu
00:71 :variable interdite en lecture
00:72 :variable interdite en écriture
00:73 :identificateur non déclaré
00:74 :code du programme trop gros (plus de 64k)
00:75 :la valeur de retour de la fonction n'est pas assignée
00:76 :ATTENTION; énoncé dangereux (peut bloquer le cycle)
00:77 :ATTENTION; ce programme fils SFC n'est jamais lancé par 'gstart'
00:78 :type d'opérande à droite (tempo) interdit pour cet opérateur
00:79 :type d'opérande à gauche (tempo) interdit pour cet opérateur
00:80 :ATTENTION; dépassement de pile
00:81 :ATTENTION; notation non IEC ('T#' manquant); unité = 1/100s
00:82 :ATTENTION; notation non IEC
00:83 :ATTENTION; entier divisé var zéro
00:84 :ATTENTION; réel divisé par zéro
00:85 :Saut à une étiquette inconnue
00:86 :le résultat courant et l'opérande doivent être du même type
00:87 :")" attendue après une instruction différée
00:88 :ATTENTION; Bloc C non instancié dans un bloc fonctionnel
00:89 :ATTENTION; Tempo. dans un bloc fonctionnel non supportés par les cibles 3.0x !!!!!
00:90 :the formal parameters are not managed in structured C code
