_______________________________
1- Einleitung
 
Die CD-ROM für die Programmierung der PL7-07 V4.0-Software ermöglicht die Entwicklung von Anwendungen 
für TSX Nano-Maschinen.

Diese CD-ROM enthält folgende Dateien:
 
 - Die PL7-07 V4.0-Software für die Programmierung von TSX Nano-Maschinen
 - Die neuen UNI-TELWAY-Treiber für die verschiedenen Windows-Versionen und das neue TSX PCU 1031-Kabel.
 - Die technische Dokumentation in 4 Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. 

_______________________________
1- Neuerungen der PL7-07-Software Version V4.0

 - Die Höchstanzahl der MODBUS TSX Nano-Slave-Adressen beträgt nun 247.
 - Die Installation der UNI-TELWAY-Treiber für die verschiedenen Nutzungsumgebungen wurde erweitert und erleichtert.
 - Die Verwendung des TSX PCU 1031-Kabels mit den entsprechenden Treibern erweitert die Palette 
   der verwendbaren PCs sowie der kompatiblen Umgebungen (Power Management...).

WARNHINWEIS:
 
Durch die Veränderungen des DOS UNI-TELWAY-Treibers kann die PL7-07 V4.0-Software ab Windows 3.1 
nicht mehr ausgeführt werden.
Schließen Sie Windows 3.1 und führen Sie PL7-07 anschließend unter DOS aus.
Es wird empfohlen, den UNI-TELWAY-Treiber zu deinstallieren, um Konflikte
der Versionen unter WIN98 und WIN2000 zu vermeiden

_____________________________
2- Installation der PL7-07-Software Version V4.0

Führen Sie die Datei Install.exe aus.
Bestätigen Sie die Daten.

_______________________________
3- Installation des UNI-TELWAY-Treibers unter Win98, Win2000 und WinNT

Um das neue Konfigurationstool des UNI-TELWAY-Treibers verwenden zu können, müssen Sie vorab 
Microsoft Data Access Component V2.1 installieren.
Diese Software ist auf der CD-ROM enthalten; führen Sie die Datei mdac_typ.exe im Verzeichnis DRIVERS\MDAC aus
 
_______________________________
4- Erstellen eines Diskettensatzes für die PL7-07-Software
  
Wenn Sie für die Installation der PL7-07-Software auf einem PC ohne CD-ROM-Laufwerk einen Diskettensatz 
erstellen möchten, müssen Sie die Datei Makedisk.bat im Wurzelverzeichnis der CD-ROM ausführen 
und den Anweisungen folgen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

_______________________________
5- Installation der PL7-07-Software mithilfe eines erstellten Diskettensatzes.

Legen Sie die Diskette DISK#1 in das Diskettenlaufwerk ein.
Führen Sie die Datei Install.exe aus.
Bestätigen Sie die Daten.

_______________________________
6- Erstellen eines Diskettensatzes für den UNI-TELWAY-Treiber

Führen Sie im Verzeichnis DRIVERS\WIN9598 des Treibers UNI-TELWAY Win95-Win98 die Datei Makedisk.bat aus.
Folgen Sie den Anweisungen.

Führen Sie im Verzeichnis DRIVERS\WINNT des Treibers UNI-TELWAY WinNT die Datei Makedisk.bat aus.
Folgen Sie den Anweisungen.

Führen Sie im Verzeichnis DRIVERS\WIN2000 des Treibers UNI-TELWAY Win2000 die Datei Makedisk.bat aus.
Folgen Sie den Anweisungen.
 
_______________________________
7- Zugang zur technischen Dokumentation

Die PDF-Datei im Verzeichnis "\Doc\Deutsch" der CD-ROM enthält die technische Dokumentation des Produkts PL7-07. 
Die technische Dokumentation in den anderen drei Sprachen finden Sie in den entsprechenden Verzeichnissen.
